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即時發布

Basler 推出精巧型 10GigE 相機
Basler 整合新一代具備 RDMA 與 PoE 功能的 10GigE 相機，以及所有必要元件，為客戶提供來自單一供應商的高效能、精巧且可擴充的機器視覺系統，進而降低系統複雜度、整合工作量與系統成本。

Ahrensburg, September 29, 2026 – Basler 為資料密集型應用提供高效能、精巧且可擴充的 10GigE 機器視覺系統，具備穩定的資料傳輸、較低的 CPU 負載與低功耗等優勢。經過精心搭配的元件可降低系統複雜度、整合工作量與營運成本。此系統結合特別精巧且支援 RDMA 的 ace 2 10GigE 相機、10GigE 網路介面卡（RNIC）、支援 GigE Vision 3.0 的 pylon Software，以及相容配件。

此機器視覺系統可將工業相機完整的 10 Gbps 資料傳輸率可靠地傳送至主機 PC。多相機系統，以及品質檢測、機器人控制、物流、晶圓檢測和半導體製造等應用，皆可受益於高可用頻寬、較低的 CPU 負載及長期擴充能力。RDMA 串流協定亦可確保影像擷取與處理之間維持極低延遲。

採用最佳化元件的 10GigE 機器視覺系統
ace 2 10GigE 相機配備 RJ45 接頭，在精巧的 29 mm × 29 mm 機身中支援 PoE（乙太網路供電）。精巧尺寸有助於系統整合，並可實現節省空間的系統配置。新一代 Sony Pregius S 感光元件涵蓋可見光與 UV 光譜，最高可提供 24.4 MP 解析度與 232 fps 幀率。低於 7 W 的低功耗設計可減少發熱量，並降低總持有成本。

Basler 支援 RDMA 的 10GigE 網路介面卡與 Basler 相機精準搭配，可在維持低 CPU 負載的同時實現極高的資料傳輸率。配備 RJ45 接頭的介面卡支援 PoE，可透過單一線材傳輸資料與供電。具高成本效益的 SFP+ 介面版本搭配收發器模組（SFP+ 轉 RJ45）使用時，特別適合要求低延遲的專業網路環境。此外，系統還提供多種附加元件，包括適用於各種感光元件尺寸的相容定焦鏡頭與遠心鏡頭、豐富的光源選擇及線材，完善整套系統。

產品經理 Patrick Markiefka表示：「此 10GigE 機器視覺系統由精準搭配的元件與相容軟體組成，為資料密集型機器視覺應用提供高效能且易於整合的解決方案。此系統可作為多相機系統與具未來擴充性的應用之可擴充基礎，同時維持較低的總持有成本。」

圖片說明：支援 RDMA 的 10GigE 機器視覺系統，降低整合工作量


Basler AG 是電腦視覺方面經驗豐富的國際專業龍頭大廠。我們提供多種相輔相成的視覺軟硬體，並研發客製化的產品和解決方案，使客戶得以解決視覺應用問題。Basler 產品系列涵蓋各式各樣的硬體，讓客戶為解決方案選擇適合的視覺元件。客戶可選擇的品項包括各式相機、鏡頭、影像擷取卡、燈源模組、3D 產品、嵌入式視覺模組及其他視覺硬體，可完美搭配模組影像處理軟體，用於傳統的或基於 AI 的視覺應用。Basler 產品皆經過廣泛的品質、可靠度及相容性測試，以確保各元件在客戶端發揮最佳的協同作用。Basler 集團成立於 1988 年，德國阿倫斯堡總部目前擁有近 850 名員工。集團另外在歐洲、亞洲及北美各地設有業務和研發部門，投入龐大的資源研發創新、可靠、性價比優異的產品。Basler 在全球布局業務服務團隊，並與知名的夥伴合作，因此能長達 35 年來持續為各行各業的客戶提供解決方案。

若需進一步了解相關詳情，請致電 +886 3 558 3955、電子郵件 sales.taiwan@baslerweb.com 或網站 www.baslerweb.com 與我們聯絡。
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